|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账号及源节点** | **qg01207 RTCM32GRCpro（三星系统设备）** | **测试人** |  | **设备品牌及型号** | **海星达** |
| **测试地点** | **保山市昌宁县柯街镇** | **测试时间（段）** | 4月15日  10：30——10:37 | **卫星状态及数量** | 固定/浮动/伪距/单点 |
| **测试精度**  **（同一位置或已知点、平滑采集10次）** | **已知（点）坐标**  **X 2756988.7952**  **Y 542922.1367**  **H1336.2718**  **测试坐标**  **X 2756988.8148**  **Y 542922.1745**  **H 1336.2852** | **固定时长**  **10：37** |  | **照片（附件）** | 1. **账号输入界面照片。** 2. **测量界面照片。** 3. **测试环境照片** |
| **坐标系**  **CGCS2000** |  |
| **意见及建议（您的意见对我们很重要，感谢您对我们工作的支持）：** | | | | | |
| 1. **下午电离层比较活跃，建议下午测试账号占比70%。** 2. **地级市测试账号占比80%，地级市分布覆盖全省。** 3. **覆盖所有厂家品牌(千寻除外）。** 4. **如不能固定或其他技术问题请与我们联系。技术支持 余工 13037175976。** | | | | | |

**测试表**